Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

[bookmark: _GoBack]Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку № 63 на вул. Трускавецька в м. Борислав Львівської області та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю.
Строк виконання робіт становить до  31.12.2027 року.
Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): Львівська область, м.Борислав, вул. Трускавецька в районі буд.63
Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.
Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.
Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об’єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.
Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін в частині Розділу ІIІ «Будівельні матеріали, вироби і комплекти» та (за наявності) Розділу ІV «Устаткування», які є частиною проектної документації та наведені нижче.

1. Відомість обсягів робіт:

	№
п/п
	 
Найменування робіт та витрат
 
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на Підготовчі та
демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Підготовчі та демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом
	  м3
	13,9
	 

	2
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	  м3
	1,54
	 

	3
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
	  м3
	57,78
	 

	4
	Розбирання бортових каменів на бетонній основі
	  м
	181
	 

	5
	Розбирання цементнобетонних покриттів
	  м3
	4,96
	 

	6
	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин
оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка,
поверхня з твердим покриттям
	  колодязь
	1
	 

	7
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.
	  т
	121,14
	 

	8
	Навантаження сміття вручну
	  т
	16,64
	 

	9
	Перевезення сміття до 5 км
	  т
	134,6
	 

	10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1
(розробка укосу)
	  м3
	1,6
	 

	11
	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (зняття рослиного
шару)
	  м3
	5,6
	 

	12
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1
(навантаження ґруту)
	  м3
	7,2
	 

	13
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	10,6
	 

	14
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	7,2
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на Дорожні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Влаштування проїзної частини тип А
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання
нового матеріалу
	  м2
	1054
	 

	16
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см
	  м2
	1054
	 

	17
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини
12 см)
	  м2
	-1054
	 

	18
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей
	  м2
	1002
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	19
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (до товщини 6 см)
	  м2
	1002
	 

	 
	Роздiл 2. Укріплення узбіччя
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні до 10 м, група ґрунту 1
	  м3
	12,75
	 

	21
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням
на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження
ґрунту)
	  м3
	12,8
	 

	22
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	21,7
	 

	23
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	12,75
	 

	24
	Укріплення узбіччя втрамбовуванням щебеню
	  м2
	8,5
	 

	 
	Роздiл 3. Поширення проїзної частини тип Б
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з
застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм
(глибина корита 420 мм)
	  м2
	53
	 

	26
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	37,8
	 

	27
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	22,3
	 

	28
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску
	  м3
	8
	 

	29
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см
	  м2
	53
	 

	30
	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання
нового матеріалу
	  м2
	53
	 

	31
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см
	  м2
	53
	 

	32
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини
12 см)
	  м2
	-53
	 

	33
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей
	  м2
	34
	 

	34
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (до товщини 6 см)
	  м2
	34
	 

	 
	Роздiл 4. Влаштування тротуару
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	  м2
	211
	 

	36
	Перевезення ґрунту до 1 км
	  т
	37,1
	 

	37
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	52,6
	 

	38
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	31
	 

	39
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску
	  м3
	21,1
	 

	40
	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см
	  м2
	211
	 

	41
	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3 (до товщини 10 см)
	  м2
	-211
	 

	42
	Розливання в'яжучих матеріалів
	  т
	0,204
	 

	43
	Улаштування одношарових асфальтобетонних
покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	  м2
	203,5
	 

	44
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5 см)
	  м2
	203,5
	 

	45
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЕМ]
	  м2
	7,5
	 

	 
	Роздiл 5. Бортовий камінь
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	46
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1
	  м3
	13,48
	 

	47
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	22,92
	 

	48
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	13,48
	 

	49
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої (під
бортовий камінь)
	  м3
	3,83
	 

	50
	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів
	  м
	153
	 

	51
	Розливання в'яжучих матеріалів
	  т
	0,005
	 

	52
	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих
асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних
вручну з ущільненням ручними котками
	  м2
	5,2
	 

	53
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-42-3 (до товщини 10 мм)
	  м2
	5,2
	 

	 
	Роздiл 6. Влаштування поребрика
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	  м
	104
	 

	 
	Роздiл 7. Влаштування насипу за поребриком
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з
переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1
	  м3
	21,8
	 

	56
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 30 см
	  м3
	21,8
	 

	57
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 4-ми
проходів)
	  м3
	21,8
	 

	58
	Мостіння укосів насипу каменем одиночне при товщині
шару каменю 0,15 м
	  м2
	10
	 

	59
	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням
трав шириною 0,5 м
	  м2
	58
	 

	 
	Роздiл 8. Поручні на тротуарі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Копання ям для встановлення стояків та стовпів
глибиною 0,7 м
	  ям
	24
	 

	61
	Улаштування бетонної основи пiд трубопроводи (під
стійки)
	  м3
	0,27
	 

	62
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]
	  т
	0,312
	 

	63
	Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень (монтаж поручнів)
	  т
	0,312
	 

	64
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо суриком за 2 рази
	  м2
	14
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-03 на Організація
дорожнього руху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Дорожні знаки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час
копання ям вручну, однобічних
	  знак
	8
	 

	66
	При установленні додаткових щитків додавати до норм
18-61-1, 18-61-2, 18-61-3
	  шт
	7
	 

	 
	Роздiл 2. Дорожня розмітка
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
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	67
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою
маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1
	  м2
	12,5
	 



2. Відомість ресурсів
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 

	52
	С1421-9835
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1
	т
	174,82

	53
	&С1421-9604-
1-И
	Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С7
	м3
	167,4

	54
	С1421-9451
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше
	м3
	30,9945

	55
	&С1416-8684-
2
	Каменi бортовi, БР100.30.15
	шт
	153

	56
	С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	34,9505

	57
	С1424-11600
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	6,8354

	58
	С113-138
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	78

	59
	С1421-9453
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше
	м3
	11,9
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	60
	&С1421-9604-
2-К
	Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С5
	м3
	10

	61
	&С1416-8684-
1-О
	Каменi бортовi, БР100.20.8
	шт
	104

	62
	&С113-5-1-57-
40
	Опори дорожних знаків С-КТР/57-М4.0(СКМ2.40)
	шт
	6

	63
	С1424-11613
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	2,74

	64
	&С1633-91-7
	Знаки дорожні квадратної форми І-го типорозміру
	шт
	10

	65
	&С1426-
11789-50Т-Ю
	Плитка тактильна із конусоподібним рифленням
	м2
	6,69

	66
	&С111-1901-4
	Емульсiя бiтумна ЕКШ-50
	т
	0,209

	67
	С1429-110
	Земля рослинна
	м3
	5,8

	68
	С113-753
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	1

	69
	&С113-5-1-57-
35
	Опори дорожних знаків С-КТР/57-М3.5(СКМ2.3)
	шт
	2

	70
	&С1633-91-4
	Знаки дорожні круглої форми І-го типорозміру
	шт
	2

	71
	&С1633-91-5
	Знаки дорожні трикутної форми І-го типорозміру
	шт
	2

	72
	&С118-8-1
	Кріплення оцинковане
	комплект
	30

	73
	&С1633-91-12
	Знаки дорожні прямокутної форми ІІ-го типорозміру, типу 5.
7.1
	шт
	1

	74
	С142-10-2
	Вода
	м3
	44,68714

	75
	С112-38
	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт
	м3
	0,2601

	76
	С112-25
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,15726

	77
	&С1633-63ВД-
7
	Фарба дорожня колір білий
	кг
	12,1

	78
	&С1421-9656-
4-13
	Сумiш пiскоцементна 1:3
	м3
	0,3

	79
	&С1426-
11789-1-Э
	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi 6см
	м2
	0,81

	80
	С111-1305
	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400
	т
	0,1619

	81
	С1421-9454
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше
	м3
	0,4

	82
	С111-1521
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
	т
	0,006708

	83
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,0064232

	84
	С1633-17ВД
	Cкляні кульки імпортні
	т
	0,0044

	85
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,0918

	86
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,003542

	1
	2
	3
	4
	5

	87
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,001872

	88
	С1429-117
	Суміш насіння газонних трав
	ц
	0,01566

	89
	С1421-9450
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше
	м3
	0,075

	90
	С111-1554
	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт
	т
	0,004264

	91
	С111-322
	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2
	т
	0,0029008

	92
	С111-627
	Оліфа комбінована К-2
	т
	0,000378

	93
	С111-181
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм
	т
	0,00153

	94
	С111-845
	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647
	т
	0,0006

	95
	С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,0936

	96
	С111-324
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	0,96096

	97
	С1421-9552
	Пісок природний, збагачений
	м3
	0,013104

	98
	С111-166
	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм
	т
	0,000172

	99
	С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,09391

	100
	С111-1513
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,0000936

	101
	С112-133
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,00082

	102
	С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600
	м3
	0,00279



У разі, якщо по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати  "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ. 


