Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

1. Назва предмета закупівлі - «Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку №25 (кінотеатр Каменяр) на вул. Шевченка в м. Борислав Львівської області». (Коригування) (за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)
2. Види та об’єми робіт: згідно переліку основних даних і вимог, викладених у дефектному акті.
3. Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): Львівська область, м.Борислав, вул. Шевченка в районі буд. 25
4. Вимоги щодо виконання робіт: 
Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку №25 (кінотеатр Каменяр) на вул. Шевченка в м. Борислав Львівської області». (Коригування) та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю.
Строк виконання робіт становить до  31.12.2027 року.
Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.
Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.
Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об’єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.
Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін в частині Розділу ІIІ «Будівельні матеріали, вироби і комплекти» та (за наявності) Розділу ІV «Устаткування», які є частиною проектної документації та наведені нижче.
	

	 



1. Відомість обсягів робіт:

	№
п/п
	 Найменування робіт та витрат
 
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на Підготовчі та
демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Підготовчі та демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом (проїзна частина)
	  м3
	36,5
	 

	2
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
(проїзна частина)
	  м3
	4,1
	 

	3
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
	  м3
	198,9
	 

	4
	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із
заповненням швів піском
	  м2
	728,3
	 

	5
	Розбирання бортових каменів на бетонній основі
	  м
	237,2
	 

	6
	Розбирання монолітних бетонних фундаментів
(бетонних сходин)
	  м3
	8,7
	 

	7
	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін
підвалів
	  м3
	9,3
	 

	8
	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без
поручня
	  м
	26
	 

	9
	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин
оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка,
поверхня з твердим покриттям
	  колодязь
	4
	 

	10
	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин
оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка,
поверхня з твердим покриттям
	  колодязь
	1
	 

	11
	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих
каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону
в сухих ґрунтах
	  м3
	0,87
	 

	12
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.
	  т
	508
	 

	13
	Навантаження сміття вручну
	  т
	56,4
	 

	14
	Перевезення сміття до 5 км
	  т
	564,5
	 

	15
	Перевезення інших вантажів транспортом загального
призначення на вiдстань 5 км
	  т
	7,11
	знаки, стійки

	 
	Роздiл 2. Зрізка дерев
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр
стовбура понад 16 см до 24 см
	  шт
	5
	 

	17
	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини,
одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 12
см
	  шт
	5
	 

	18
	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці,
діаметр пня до 30 см
	  шт
	5
	 

	19
	Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м
вручну
	  кущ.
	50
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	20
	Навантаження сміття вручну
	  т
	0,7
	 

	21
	Перевезення сміття до 5 км
	  т
	0,7
	 

	 
	Роздiл 3. Зрізання родючого шару
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 1
	  м3
	13,4
	 

	23
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	13,4
	 

	24
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	18,8
	 

	25
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	13,4
	 

	 
	Роздiл 4. Перевлаштування ліхтарів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	26
	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою
до 0,25 т
	  шт
	1
	 

	27
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	  м3
	0,072
	 

	28
	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	29
	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону
	  т
	0,01
	 

	30
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг
	  м
	10
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на Дорожні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Проїзна частина
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання
нового матеріалу
	  м2
	1116
	 

	32
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см
	  м2
	1116
	 

	33
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини
12 см)
	  м2
	-1116
	 

	34
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей
	  м2
	1116
	 

	35
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1(до товщини 6см)
	  м2
	1116
	 

	 
	Роздiл 2. Влаштування пішохідної зони
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	  м2
	869
	 

	37
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	304,8
	 

	38
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	179,3
	 

	39
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску
	  м3
	86,9
	 

	40
	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см
	  м2
	869
	 

	41
	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3 (до товщини 10 см)
	  м2
	-869
	 

	42
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м
	  м2
	869
	 

	 
	Роздiл 3. Бортовий камінь
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	  м3
	17,5
	 

	44
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	29,8
	 

	45
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	17,5
	 

	46
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої (під
бортовий камінь)
	  м3
	7
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	47
	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів
	  м
	280
	 

	 
	Роздiл 4. Поребрик
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	  м
	224
	 

	 
	Роздiл 5. Палісад
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	  м3
	2,1
	 

	50
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	3,6
	 

	51
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	2,1
	 

	52
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої (під
бортовий камінь)
	  м3
	0,7
	 

	53
	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів
	  м
	33,5
	 

	 
	Роздiл 6. Ремонт тротуару (влаштування пандуса)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	  м3
	0,2
	 

	55
	Навантаження сміття вручну
	  т
	0,32
	 

	56
	Перевезення сміття до 5 км
	  т
	0,32
	 

	57
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 250 мм (глибина корита 210 мм)
	  м2
	8
	 

	58
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	2,9
	 

	59
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	1,7
	 

	60
	Улаштування основи під фундаменти (піщанної основи)
	  м3
	0,8
	 

	61
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої (під
бортовий камінь)
	  м3
	0,8
	 

	62
	Розливання в'яжучих матеріалів
	  т
	0,008
	 

	63
	Улаштування одношарових асфальтобетонних
покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	  м2
	5,6
	 

	64
	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-46-1 (до товщини 4 см)
	  м2
	5,6
	 

	 
	Роздiл 7. Пониження бортового каменю (влаштування
пандуса)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Розбирання бортових каменів на бетонній основі
	  м
	6
	 

	66
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.
	  т
	1,03
	 

	67
	Перевезення сміття до 5 км
	  т
	1,03
	 

	68
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	  м3
	0,53
	 

	69
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	0,9
	 

	70
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	0,53
	 

	71
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої (під
бортовий камінь)
	  м3
	0,15
	 

	72
	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів
	  м
	6
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-01 на Дощова каналізація К2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Підготовчі та земляні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням
на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	  м3
	87,37
	 

	74
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група
ґрунту 2
	  м3
	161,14
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	75
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
	  м3
	29,98
	 

	76
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	11,19
	 

	77
	Засипання піском траншей та котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група
ґрунту 1 (пісок)
	  м3
	71,7
	 

	78
	Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група
ґрунту 1-2 (пісок)
	  м3
	71,7
	 

	79
	Засипання піском, вручну, траншей, пазух котлованiв та
ям, група ґрунту 1 (пісок)
	  м3
	8
	 

	80
	Засипання траншей та котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група
ґрунту 1 (ґрунт)
	  м3
	145,03
	 

	81
	Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група
ґрунту 1-2 (ґрунт)
	  м3
	145,03
	 

	82
	Засипання піском, вручну, траншей, пазух котлованiв та
ям, група ґрунту 1 (ґрунт)
	  м3
	16,11
	 

	83
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	29,98
	 

	84
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	199,5
	 

	85
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	117,4
	 

	 
	Роздiл 2. Влаштування труб та фасонних частин
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих
труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм
	  м
	8,5
	 

	87
	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих
труб довжиною 6 м і діаметром 300 мм
	  м
	81,5
	 

	88
	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих
труб довжиною 6 м і діаметром 300 мм (опуск)
	  м
	2,5
	 

	89
	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих
труб довжиною 6 м і діаметром 200 мм (опуск)
	  м
	1
	 

	90
	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром 200 мм
	  шт
	4
	 

	91
	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315
мм
	  шт
	3
	 

	 
	Роздiл 3. Оглядові колодязі d=2000мм
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Улаштування колодязів круглих каналізаційних
діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах
	  м3
	3,71
	 

	93
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо суриком за 2 рази
	  м2
	1
	 

	94
	Улаштування бетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв
(бетон на лоток) [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм]
	  м3
	1,32
	 

	95
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону
	  м2
	26,5
	 

	 
	Роздiл 4. Оглядові колодязі d=1000мм
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Улаштування колодязів круглих каналізаційних
діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах
	  м3
	1,38
	 

	97
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо суриком за 2 рази
	  м2
	1,7
	 

	98
	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів
[сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] (бетон на
лоток)
	  м3
	1,1
	 

	99
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону
	  м2
	10,85
	 

	1
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	Роздiл 5. Дощоприймальні колодязі d=1000мм
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих
діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах
	  м3
	1,86
	 

	101
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону
	  м2
	11,3
	 

	102
	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів
[сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] (бетон на
лоток)
	  м3
	0,21
	 

	 
	Роздiл 6. Дощоприймачі пластикові
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Встановлення дощоприймачів PolyMax Basic з
вертикальним відведенням
	  шт
	1
	 

	104
	Встановлення дощоприймачів PolyMax Basic 300х300
	  шт
	2
	 

	 
	Локальний кошторис 07-01-01 на Ремонт елементів
благоустрою
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Відновлення газону
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	105
	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та
звичайного газонів механізованим способом з
внесенням рослинної землі шаром 15 см
	  м2
	220
	 

	106
	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та
звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі
шаром 15 см
	  м2
	220
	 

	107
	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до товщини 20 см)
	  м2
	440
	 

	108
	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних
вручну
	  м2
	440
	 

	 
	Роздiл 2. Влаштування мембрани вздовж фасаду
кінотеатру
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з
промазуванням кромок мастикою
	  м2
	124
	 

	 
	Роздiл 3. Встановлення придверної решітки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(встановлення решітки)
	  т
	0,0408
	 

	 
	Роздiл 4. Відновлення сходів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Улаштування основи під фундаменти (піщанної)
	  м3
	2,6
	 

	112
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої
	  м3
	2,6
	 

	113
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм
(відновлення сходів)
	  м3
	6,5
	 

	114
	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів
цементним розчином
	  м2
	34
	 

	115
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт
	  м2
	33,8
	 

	 
	Локальний кошторис 07-01-02 на Влаштування огорожі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Влаштування огорожі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Копання ям для встановлення стояків та стовпів
глибиною 0,7 м
	  ям
	13
	 

	117
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	1,21
	 

	118
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	2,1
	 

	119
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	1,21
	 

	1
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	4
	5

	120
	Улаштування основи під фундаменти (піщанної)
	  м3
	0,24
	 

	121
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої (під
стійки)
	  м3
	0,24
	 

	122
	Улаштування бетонної основи пiд трубопроводи (під
стійки)
	  м3
	0,73
	 

	123
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (виготовлення огорожі)
	  т
	0,208
	 

	124
	Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень (монтаж поручнів)
	  т
	0,208
	 

	125
	Установлення анкерів
	  кг
	5,72
	 

	 
	Роздiл 2. Влаштування поручнів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (виготовлення огорожі)
	  т
	0,283
	 

	127
	Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень (монтаж поручнів)
	  т
	0,283
	 

	128
	Установлення анкерів
	  кг
	6,16
	 

	 
	Локальний кошторис 07-02-01 на Організація
дорожнього руху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Дорожні знаки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час
копання ям вручну, однобічних
	  знак
	8
	 

	130
	При установленні додаткових щитків додавати до норм
18-61-1, 18-61-2, 18-61-3
	  шт
	7
	 

	 
	Роздiл 2. Дорожня розмітка
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	131
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою
маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1
	  м2
	12
	 

	132
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою
маркірувальними машинами, тип лінії 1.34
	  м2
	12,98
	 

	133
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки
пластиком холодного нанесення маркірувальними
машинами за трафаретом, тип лінії 1.35
	  м2
	2,1
	 



2. Відомість ресурсів
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
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	Кількість

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 

	71
	С1421-9837
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
	т
	161,24

	72
	&С1122-21-14-
2
	Плити бетонні фігурні, товщина 60 мм, типу "Новатор"
колор-мікс
	м2
	530,3

	73
	&С1421-
10144-1
	плитка гранітна термооброблена пилена мікс 30х30, 30х45,
30х60см, колір Покостівка, b-5см
	м2
	199

	74
	&С1421-9604-
1-И
	Готова щебенево-піщана сумiш оптимального складу С7
	м3
	168,7

	75
	С1421-9451
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше
	м3
	130,7063

	76
	С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	204,59212

	77
	&С1421-9656-
4-13
	Сумiш пiскоцементна 1:3
	м3
	38,5

	78
	&С1416-8684-
2
	Каменi бортовi, БР100.30.15
	шт
	286

	79
	С1424-11600
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	19,51507

	80
	С113-2315
	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх
каналізаційних мереж діам. 300 мм
	м
	84

	81
	С1429-110
	Земля рослинна
	м3
	88

	82
	&С1426-
11789-1-ТП-1
	Плитка тактильна 30х30, з "пухерцями", колір білий
	м2
	27,6

	83
	&С1122-20-3-
1-2
	Палісад із бетону, бортовий, квадратний, 170/160.110.600
мм., колір чорний
	шт
	203

	84
	&С1426-
11789-1-ТП-2
	Плитка тактильна 30х30, з поздовжніми рифами, колір білий
	м2
	22

	85
	&С1122-21-18
	Плитка гранітна термооброблена пилена "мікс" 40х60см,
товщиною 5 см., Габро
	м2
	26

	86
	&С1416-8684-
1-О
	Каменi бортовi, БР100.20.8
	шт
	224
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	87
	&С111-1903-1
	Решітка придверна "СІТІ" гума + скребок 600х400мм, чорна
	шт
	12

	88
	&С1122-21-16-
14
	Плити бетонні фігурні, товщина 60 мм, типу "Лого" колір
чорний
	м2
	58,8

	89
	С1424-11601
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	7,3746

	90
	&С113-750-2-
ДБ1
	Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя
ДБ-1
	шт
	4

	91
	К585521-Л011
	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	3

	92
	&С111-327-2
	Заповнювач для швів епоксидний Mapei Kerapoxy
	кг
	27

	93
	&С1426-
11789-1-2
	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi (ФЕМ), "Старе місто"
товщина 60 мм
	м2
	28,5

	94
	&С113-349-1
	Труби сталеві, діаметр 45 мм, товщина стінки 2 мм
	м
	50

	95
	&С111-986-4
	Кутник гнутий металевий 80x80х5 мм
	м
	63,2

	96
	К585521-Л048
	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	5

	97
	С1424-11612
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	2,6826

	98
	К585521-Л050
	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1

	99
	&С1122-21-19
	Плитка гранітна термооброблена пилена "мікс" 12х60см,
товщиною 2см., Габро
	м2
	7,8

	100
	&С1633-91-7
	Знаки дорожні квадратної форми І-го типорозміру
	шт
	9

	101
	К585521-Л032
	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1
	шт
	5

	102
	&С113-5-1-57-
40
	Опори дорожних знаків С-КТР/57-М4.0(СКМ2.40)
	шт
	5

	103
	К585521-Л005
	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	4

	104
	К585521-Л042
	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1
	шт
	1

	105
	К585521-Л010
	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	2

	106
	&К582121-
К775-2ПП8
	Плити покриття 2ПП8 серія 3.003.1-1/87
	шт
	3

	107
	&С111-1867-1
	Кріплення для поручнів
	шт
	40

	108
	С113-2399
	Коліно однорозтрубне зварне 45 град. до труб Е2-К діам.
300 мм
	шт
	2

	109
	&С111-327-1
	Клей покращений на цементній основі Mapei Adesilex P9
	кг
	170

	110
	С1421-9453
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше
	м3
	3,39

	111
	С113-2375
	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 300 мм
	шт
	1

	112
	С113-2395
	Коліно однорозтрубне зварне 45 град. до труб Е2-К діам.
200 мм
	шт
	3

	113
	С142-10-2
	Вода
	м3
	153,1951

	114
	С111-612
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
	т
	0,11676

	1
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	115
	&С1122-25-1-
1-1
	Цементний розчин для гідроізоляції цегли та бетону, типу
Mapei Planiseal 88, або аналог
	кг
	108,8

	116
	К585521-Л004
	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	3

	117
	&С121-781-
С1-4
	Сходи сталевi, типу С1-04, довжина1800мм, ширина 550мм
	шт
	2

	118
	&С1122-21-16-
13
	Плити бетонні фігурні, товщина 60 мм, типу "Лого" сірого
кольору
	м2
	9,5

	119
	&С1110-103-
12-У
	Люк важкий полімерпіщаний (з замковим пристроєм)
	шт
	3

	120
	&С111-1721-1
	мембрана шиповидна 400 г/м2 Drainfol
	м2
	124

	121
	С123-514-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
	м2
	7,747

	122
	&С113-5-1-57-
35
	Опори дорожних знаків С-КТР/57-М3.5(СКМ2.3)
	шт
	3

	123
	С113-2313
	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх
каналізаційних мереж діам. 200 мм
	м
	9,5

	124
	К585521-Л052
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	8

	125
	С113-2343
	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 300 мм
	шт
	26

	126
	С111-1776-П1
	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм
	шт
	7

	127
	&С1633-63ВД-
1
	Фарба епоксидна для розмітки, колір білий
	т
	0,014

	128
	&С147-2-8-2
	Стрижнева арматура А400С, діаметр 8 мм
	м.п.
	195,5

	129
	С113-2374
	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 200 мм
	шт
	1

	130
	С112-38
	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт
	м3
	0,54315

	131
	&С111-797-10
	Трос з нержавіючої сталі діам.6мм
	м
	39,6

	132
	&С1122-15-1-
Ф
	Анкер для бетону М12х200
	шт
	108

	133
	&С111-232-1
	Грунтовка бітумна Праймер
	т
	0,03892

	134
	&С1633-91-11
	Таблиці до дорожних знаків І-го типорозміру
	шт
	4

	135
	С1424-11615
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	0,5

	136
	&С124-61-7-9-
2
	анкер для опори
	шт
	1

	137
	С111-1305
	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400
	т
	0,3787

	138
	&С118-8-1
	Кріплення оцинковане
	комплект
	30

	139
	&С121-781-
С1-2
	Сходи сталевi, типу С1-02, довжина1200мм, ширина 550мм
	шт
	1

	140
	С111-1521
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
	т
	0,009329

	141
	С112-25
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,189091

	1
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	142
	&С1421-
10144-3
	плитка гранітна термооброблена пилена мікс 10х10см,
колір Покостівка, b-5см
	м2
	0,8

	143
	С112-61
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт
	м3
	0,165618

	144
	&С1633-63ВД-
7
	Фарба дорожня колір білий
	кг
	12,4

	145
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,012061

	146
	&С1633-91-4
	Знаки дорожні круглої форми І-го типорозміру
	шт
	1

	147
	&С1633-91-5
	Знаки дорожні трикутної форми І-го типорозміру
	шт
	1

	148
	С1429-117
	Суміш насіння газонних трав
	ц
	0,088

	149
	С111-594
	Мастика бітумна покрівельна гаряча
	т
	0,02728

	150
	С1425-11681
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50
	м3
	0,36225

	151
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,2847

	152
	С1633-17ВД
	Cкляні кульки імпортні
	т
	0,0094

	153
	&С111-1613-4
	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру 280 мл
сірий
	шт.
	2

	154
	С1421-9450
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше
	м3
	0,303

	155
	&С1415-8320-
108
	решітка водоприймальна до дощоприймача Basic РВ-28.28
штампована сталева оцинкована, С250
	шт.
	1

	156
	&С1415-8320-
21
	Дощоприймач пластиковий Base 300х300 мм
	шт.
	2

	157
	С1424-11636
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача 10 мм і менше
	м3
	0,12

	158
	С111-1515
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46
	т
	0,003445

	159
	С111-1624-2
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	6,76

	160
	С111-797
	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,011095

	161
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,0069192

	162
	С111-179
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,0064056

	163
	&С1415-8320-
22
	Дощоприймач водостічний пластиковий Easy 160х300 з
вертикальним відводом 90-110 чорний
	шт.
	1

	164
	&С153-388-20-
1
	Кабель силовий
	м
	10

	165
	С1632-102-1
	Герметик силіконовий водостійкий
	кг
	0,2168

	166
	&С111-1901-4
	Емульсiя бiтумна ЕКШ-50
	т
	0,008

	167
	&С1633-63ВД-
9
	Фарба дорожня колір синій
	кг
	2,289

	168
	&С1415-8320-
109
	корзина для дощоприймача Base 300х300 пластикова
	шт.
	1

	169
	С111-194
	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм
	т
	0,00372

	170
	С111-181
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм
	т
	0,0032322

	1
	2
	3
	4
	5

	171
	&С111-1849-5
	Гвинт М5
	шт
	120

	172
	С111-845
	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647
	т
	0,0014

	173
	С112-57
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,01112

	174
	С1113-246
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,0006

	175
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,0006831

	176
	С111-1513
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,0002173

	177
	С112-50
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІV сорт
	м3
	0,004454

	178
	С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,0491

	179
	С112-26
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт
	м3
	0,00276

	180
	С112-133
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,0033

	181
	С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600
	м3
	0,01096

	182
	С111-627
	Оліфа комбінована К-2
	т
	0,0000729

	183
	&С113-187-27-
1
	Опора освітлення (перевлаштування)
	шт
	1




[bookmark: _hnhf6w128t6]У разі, якщо по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати  "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ. 
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